MASTER.

Il master è costituito dal sistema di controllo ciabatta più lettura dati da scatolotto

Il master riceve dal bath e dallo schermo.

Il master invia al bath e allo schermo.

Il master riceve un pacchetto dati a 1 int. (Per il bath comunicazione errore in base al numero comunica qualcosa) – 1 per lo schermo mode exp)

Il master invia un pacchetto dati di 5 int.

1ACK per lo schermo + 2 int di dati (0-1023)

SCREEN

Manda on\_off a tutti i dispositivi.( SE on\_off=0. Tutto ok!)

Gestire il multi oggetto

Gestito ottimizzazzione per ridurre il carico di lavoro

DA GESTIRE IL CASO IN CUI IL BAGNO NON STIA MANDANDO IL SUO STATO

GENERA MESSAGGIO DI ERRORE !!!